## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Πίνακας Συμμόρφωσης

**Στοιχεία Προσφέροντος**

Επωνυμία: …………

Διεύθυνση: …………

Τηλέφωνο: ………… Ημερομηνία: …………

Fax: …………

Email: …………

**Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής**

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας - Μεζούρλο,

Τ.Κ. 41500 , Λάρισα

Πράξη

Διακήρυξη αριθ.

Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Φάση Ε’

Υποέργο 2: «**Προμήθεια Μαρμάρου»** με κωδικό MIS 5041781, Κωδ. πράξης 2019ΕΠ00610014

**1/2020**

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

|  |
| --- |
| Στη στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  |
| Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  |
| Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).  |
| Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει το τεκμηριωτικό υλικό (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιήσεις, νόμιμα παραστατικά, εκθέσεις, καταλόγους, βεβαιώσεις κλπ) που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης. Το ως άνω τεκμηριωτικό υλικό επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Τεχνικής Προσφοράς – Πίνακα Συμμόρφωσης |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ****(ΝΑΙ/ΟΧΙ)** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
|  | Χημική ανάλυση του πετρώματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πετρογραφική εξέταση κατά **ΕΝ 12407** | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φαινόμενη πυκνότητα κατά **ΕΝ 1936** | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ολικό και ανοικτό πορώδες κατά **ΕΝ 1936** | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υδατοαπορρόφηση σε ατμοσφαιρική πίεση κατά **ΕΝ 13755** | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υδατοαπορρόφηση λόγω τριχοειδούς κατά **ΕΝ 12057** | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντίσταση σε παγετό κατά **ΕΝ 12371** | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντίσταση σε τριβή κατά **ΕΝ 14157** | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο κατά **ΕΝ 12372**. Η δοκιμή θα πραγματοποιείται σε κάθε μία από τις τρεις διευθύνσεις σε σχέση με τα επίπεδα ανισοτροπίας του πετρώματος που προβλέπει το πρότυπο. Θα δηλώνεται η μέση τιμή, η χαμηλότερη αναμενόμενη τιμή και η τυπική απόκλιση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντοχή σε κάμψη υπό σταθερή ροπή κατά **ΕΝ 13161**. Η δοκιμή θα πραγματοποιείται σε κάθε μία από τις τρεις διευθύνσεις σε σχέση με τα επίπεδα ανισοτροπίας του πετρώματος που προβλέπει το πρότυπο. Θα δηλώνεται η μέση τιμή, η χαμηλότερη αναμενόμενη τιμή και η τυπική απόκλιση. | ΝΑΙ |  |  |

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του προς προμήθεια μαρμάρου προς τις απαιτήσεις των προτύπων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης, η οποία προκύπτει:

Α) μετά από την εκτέλεση σειράς **δοκιμών αρχικού τύπου** (όπως προβλέπει το **ΕΝ 1467,** βλ. και **Παράρτημα Ι** ), σε εργαστήρια διαπιστευμένα (σύμφωνα με το άρθρο 56, νόμος 4412/2016) ως προς το **πρότυπο EN ISO /IEC 17025** για δοκιμές σε φυσικούς λίθους.

Ή

Β) **από** **δοκιμές που έχουν εκτελεσθεί προηγουμένως**, σύμφωνα και με τις διατάξεις του **ΕΛΟΤ ΕΝ 1467** παρ 6.2 (ίδιος τύπος μαρμάρου, ίδιο μετρηθέν χαρακτηριστικό, με την ίδια μέθοδο δοκιμής, ίδια μέθοδος δειγματοληψίας και σύστημα επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης)